（1）千盐隧洞K0+000断面共安装埋设3个测点，于2021年10月22日始测。本周监测数据显示，该断面累计收敛值周变化量在0.98mm~3.98mm之间，顶拱累计沉降量为1.10mm，变化量较小。

（2）千盐隧洞K0+060断面共安装埋设3个测点，于2021年11月5日始测。本周监测数据显示，该断面累计收敛值周变化量在千盐隧洞K0+060minmm~千盐隧洞K0+060maxmm之间，顶拱累计沉降量为千盐隧洞K0+060cmm，变化量较小。

（3）千盐隧洞K0+110断面共安装埋设3个测点，于2021年11月19日始测。本周监测数据显示，该断面累计收敛值周变化量在千盐隧洞K0+110minmm~千盐隧洞K0+110maxmm之间，顶拱累计沉降量为千盐隧洞K0+110cmm，变化量较小。

（4）千盐1#支洞QY1#0+000断面共安装埋设3个测点，于2021年11月25日始测。本周监测数据显示，该断面累计收敛值周变化量在千盐1#支洞QY1#0+000minmm~千盐1#支洞QY1#0+000maxmm之间，顶拱累计沉降量为千盐1#支洞QY1#0+000cmm，变化量较小。

（5）千盐1#支洞QY1#0+060断面共安装埋设3个测点，于2021年10月30日始测。本周监测数据显示，该断面累计收敛值周变化量在千盐1#支洞QY1#0+060minmm~千盐1#支洞QY1#0+060maxmm之间，顶拱累计沉降量为千盐1#支洞QY1#0+060cmm，变化量较小。

（6）千盐2#支洞QY2#0+000断面共安装埋设3个测点，于2021年10月22日始测。本周监测数据显示，该断面累计收敛值周变化量在千盐2#支洞QY2#0+000minmm~千盐2#支洞QY2#0+000maxmm之间，顶拱累计沉降量为千盐2#支洞QY2#0+000cmm，变化量较小。

（7）千盐2#支洞QY2#0+060断面共安装埋设3个测点，于2021年11月19日始测。本周监测数据显示，该断面累计收敛值周变化量在千盐2#支洞QY2#0+060minmm~千盐2#支洞QY2#0+060maxmm之间，顶拱累计沉降量为千盐2#支洞QY2#0+060cmm，变化量较小。

（8）千盐3#支洞QY3#0+010断面共安装埋设3个测点，于2021年10月12日始测。本周监测数据显示，该断面累计收敛值周变化量在千盐3#支洞QY3#0+010minmm~千盐3#支洞QY3#0+010maxmm之间，顶拱累计沉降量为千盐3#支洞QY3#0+010cmm，变化量较小。

（9）千盐3#支洞QY3#0+060断面共安装埋设3个测点，于2021年10月12日始测。本周监测数据显示，该断面累计收敛值周变化量在千盐3#支洞QY3#0+060minmm~千盐3#支洞QY3#0+060max之间，顶拱累计沉降量为千盐3#支洞QY3#0+060cmm，变化量较小。

（10）千盐4#支洞QY4#0+010断面共安装埋设3个测点，于2021年11月12日始测。本周监测数据显示，该断面累计收敛值周变化量在千盐4#支洞QY4#0+010minmm~千盐4#支洞QY4#0+010maxmm之间，顶拱累计沉降量为千盐4#支洞QY4#0+010cmm，变化量较小。

（11）千盐4#支洞QY4#0+060断面共安装埋设3个测点，于2021年10月12日始测。本周监测数据显示，该断面累计收敛值周变化量在千盐4#支洞QY4#0+060minmm~千盐4#支洞QY4#0+060maxmm之间，顶拱累计沉降量为千盐4#支洞QY4#0+060cmm，变化量较小。

（12）千盐4#支洞QY4#0+110断面共安装埋设3个测点，于2021年11月25日始测。本周监测数据显示，该断面累计收敛值周变化量在千盐4#支洞QY4#0+110minmm~千盐4#支洞QY4#0+110maxmm之间，顶拱累计沉降量为千盐4#支洞QY4#0+110cmm，变化量较小。

**表3.2.2.1-1 千盐隧洞收敛成果统计表**

| **监测部位** | **设计编号** | **桩号**  **（m）** | **累计收敛值 (mm)** | | **周变化量(mm)** | **变化速率**  **（mm/d）** | **顶拱累计沉降（mm）** | **备注** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022-01-12 | 2022-01-19 |
| 千盐隧洞 | L12 | K0+000 | -1.46 | -0.98 | 0.98 | 0.08 | 1.10 | 无 |
| 千盐隧洞 | L13 | K0+000 | 0.86 | 0.81 | 3.98 | -0.01 | 1.10 | 无 |
| 千盐隧洞 | L23 | K0+000 | -0.76 | 0.22 | 1.98 | 0.99 | 1.10 | 无 |