| **监测部位** | **设计编号** | **桩号**  **（m）** | **累计收敛值 (mm)** | | **周变化量(mm)** | **变化速率**  **（mm/d）** | **顶拱累计沉降（mm）** | **备注** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| {{begin}} | {{end}} |
| {{$fe:dataList  t.monitor\_place | t.instrument\_number | t.station | t.sum\_position\_one | t.sum\_position\_two | t.weekly\_vary | t.rate | t.crown\_accumulation | t.remarks}} |

（1）测试隧洞K0+000断面共安装埋设3个测点，于2021年10月22日始测。本周监测数据显示，该断面累计收敛值周变化量在{{测试隧洞K0+000min}}mm~{{测试隧洞K0+000max}}mm之间，顶拱累计沉降量为{{测试隧洞K0+000c}}mm，变化量较小。