（1）王家湾隧洞K0+010断面共安装埋设3个测点，于2021年10月22日始测。本周监测数据显示，该断面累计收敛值周变化量在{{王家湾隧洞K0+010min}}mm~{{王家湾隧洞K0+010max}}mm之间，顶拱累计沉降量为{{王家湾隧洞K0+010c}}mm，变化量较小。

（2）王家湾隧洞K0+050断面共安装埋设3个测点，于2021年11月12日始测。本周监测数据显示，该断面累计收敛值周变化量在{{王家湾隧洞K0+050min}}mm~{{王家湾隧洞K0+050max}}mm之间，顶拱累计沉降量为{{王家湾隧洞K0+050c}}mm，变化量较小。

（3）王家湾隧洞K0+100断面共安装埋设3个测点，于2021年11月12日始测。本周监测数据显示，该断面累计收敛值周变化量在{{王家湾隧洞K0+100min}}mm~{{王家湾隧洞K0+100max}}mm之间，顶拱累计沉降量为{{王家湾隧洞K0+100max}}mm，变化量较小。

（4）王家湾隧洞K0+170断面共安装埋设3个测点，于2021年12月9日始测。本周监测数据显示，该断面累计收敛值周变化量在{{王家湾隧洞K0+170min}}~{{王家湾隧洞K0+170max}}mm之间，顶拱累计沉降量为{{王家湾隧洞K0+170c}}m，变化量较小。

**表3.2.3.1-1 王家湾隧洞收敛成果统计表**

| **监测部位** | **设计编号** | **桩号**  **（m）** | **累计收敛值 (mm)** | | **周变化量(mm)** | **变化速率**  **（mm/d）** | **顶拱累计沉降（mm）** | **备注** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| {{begin}} | {{end}} |
| {{$fe:dataList  t.monitor\_place | t.instrument\_number | t.station | t.sum\_position\_one | t.sum\_position\_two | t.weekly\_vary | t.rate | t.crown\_accumulation | t.remarks}} |